**Объявление № 31 от 12 июля 2024 года о проведении закупа алкотестера способом запроса ценовых предложений**

**Начало подачи ценовых предложений с 15 июля с 8.30 часов по 22 июля до 16 часов, вскрытие конвертов начнется в 16 ч 30 мин в материальном отделе, секретарь комиссии и.о.специалиста по ГосЗакупкам Мещанов А.Т.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **лот** | **Наименование** | **Характеристика** | **Кол-во** | **Ед-ца изм** | **Цена за ед.измер, тг** |
| **1** | **Профессиональный анализатор паров этанола (алкотестер)** | Основное назначение: универсальный, для быстрой бесконтактной массовой проверки трезвости в режиме сканирования и режим точного измерения с мундштуком для подтверждения положительного результата.  Режимы работы: активный - с мундштуком, пассивный режим сканирования - без мундштука  Диапазон измерения: 0-5,5 ‰ BAC  Минимальное измеряемое значение: 0,03 ‰BAC  Погрешность: ± 10 %  Сенсор: электрохимический, отдельные сенсоры для активного и пассивного режимов работы  Контроль качества выдоха: да  Пропускная способность: не ограничена для низких уровней алкоголя  Скорость измерения: 5-30 сек (для низких значений алкоголя)  Дисплей: 2,8 дюймовый ЖК цветной, чувствительный к прикосновению, отображение результата цифровое и в виде графика изменения концентрации во времени, меню на русском языке  Размеры: 245 мм x 62 мм x 36  Вес: 380 г  Принтер: встроенный (входит в стандартный комплект поставки)  Отчет: да, полный, включая координаты GPS (опционально по заказу)  Выгрузка на ПК: да  Память измерений: 30000  Аксессуары: мундштук сменный, бумага для принтера  Питание: перезаряжаемая несъемная Li-Ion батарея  Рекомендуемый интервал для калибровки: 6 месяцев  Межповерочный интервал: 12 месяцев  Эксплуатационный уровень: Люкс  Комплект поставки  • Анализатор - 1 шт.  • Мундштук сменный - 50 шт.  • Устройство зарядное от сети 220В  • Устройство зарядное от бортовой сети а/м 12В  • Кабель зарядный  • Бумага для принтера - 5 рулонов  • Инструкция/паспорт  • Сертификат о поверке на 1 год  Гарантия – 12 месяцев, исключая случаи повреждения сенсора.  Анализатор поставляется откалиброванным и проверенным.  Сертификат о первичной государственной поверке сроком действия 12 месяцев предоставляется вместе с прибором.  Строгая проверка качества перед реализацией.  Последующая проверка и настройка приборов во время эксплуатации.  Оказываются услуги по подготовке к поверке и посреднические услуги по государственной поверке.  Наличие аттестованных лабораторий в Республике Казахстан, осуществляющих государственную поверку данных анализаторов.  **На алкотестер иметь:Регистрационное удостоверение,сертификат происхождения,сертификат соответствия и первичную поверку.** | **1** | **шт** | **629 000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок поставки | Место поставки/ условия поставки | Место представление (приема) документов | Оконч­ательный срок подачи ценовых предло­жений | Дата, время и место вскрытие конвертов с ЦП |
| **Срок поставки не позднее 30 календарных дней после подписания договора.** | Г. Абай, ул.Промышленная, 77 | Г.Абай, ул.Промышленная,77  Материальный отдел | 11 июля 2024 года  15.00 | 11 июля 2024 года в 15ч.30мин  Г.Абай, ул.Промышленная,77, материальный отдел |

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница города Абая" управления здравоохранения Карагандинской области  
Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, Промышленная, 77  
БИН 990140002426  
БИК HSBKKZKX  
ИИК KZ716010191000060939  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: 87213143552  
И.о.директора Армиянов Тимур Серикбаевич

ОКПО 38862891

КБЕ 16