Протокол № 31 от 22.07.2024 года о проведении закупа Алкотестера способом запроса ценовых предложений.

Место заседания: г.Абай, ул. Промышленная, 77., Дата и время: 22.07. 2024 г 16.30 часов.

Конкурсная комиссия в составе: зам.директора по качеству оказания медицинских услуг Оспанов Б.С., и.о.главного бухгалтера Куртванова Е.А., главная медсестра Урушева А.А., заведующая аптекой Меликова С.Ю., секретаря и.о.специалиста по ГЗ Мещанов А.Т., произвели процедуру рассмотрения. Ценовые предложения предоставили: ТОО «Медицинские Газовые Системы» 15.07.2024г. в 10.01.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **лот** | **Наименование** | | | **Характеристика** | | | **Кол-во** | | **Ед-ца изм** | **Цена за ед.измер, тг** | | **ТОО «Медицинские Газовые Системы»** | | **Победитель** | |
| **1** | **Профессиональный анализатор паров этанола (алкотестер)** | | | Основное назначение: универсальный, для быстрой бесконтактной массовой проверки трезвости в режиме сканирования и режим точного измерения с мундштуком для подтверждения положительного результата.  Режимы работы: активный - с мундштуком, пассивный режим сканирования - без мундштука  Диапазон измерения: 0-5,5 ‰ BAC  Минимальное измеряемое значение: 0,03 ‰BAC  Погрешность: ± 10 %  Сенсор: электрохимический, отдельные сенсоры для активного и пассивного режимов работы  Контроль качества выдоха: да  Пропускная способность: не ограничена для низких уровней алкоголя  Скорость измерения: 5-30 сек (для низких значений алкоголя)  Дисплей: 2,8 дюймовый ЖК цветной, чувствительный к прикосновению, отображение результата цифровое и в виде графика изменения концентрации во времени, меню на русском языке  Размеры: 245 мм x 62 мм x 36  Вес: 380 г  Принтер: встроенный (входит в стандартный комплект поставки)  Отчет: да, полный, включая координаты GPS (опционально по заказу)  Выгрузка на ПК: да  Память измерений: 30000  Аксессуары: мундштук сменный, бумага для принтера  Питание: перезаряжаемая несъемная Li-Ion батарея  Рекомендуемый интервал для калибровки: 6 месяцев  Межповерочный интервал: 12 месяцев  Эксплуатационный уровень: Люкс  Комплект поставки  • Анализатор - 1 шт.  • Мундштук сменный - 50 шт.  • Устройство зарядное от сети 220В  • Устройство зарядное от бортовой сети а/м 12В  • Кабель зарядный  • Бумага для принтера - 5 рулонов  • Инструкция/паспорт  • Сертификат о поверке на 1 год  Гарантия – 12 месяцев, исключая случаи повреждения сенсора.  Анализатор поставляется откалиброванным и проверенным.  Сертификат о первичной государственной поверке сроком действия 12 месяцев предоставляется вместе с прибором.  Строгая проверка качества перед реализацией.  Последующая проверка и настройка приборов во время эксплуатации.  Оказываются услуги по подготовке к поверке и посреднические услуги по государственной поверке.  Наличие аттестованных лабораторий в Республике Казахстан, осуществляющих государственную поверку данных анализаторов.  **На алкотестер иметь:Регистрационное удостоверение,сертификат происхождения,сертификат соответствия и первичную поверку.** | | | **1** | | **шт** | **629 000,00** | | **629 000** | | **ТОО «Медицинские Газовые Системы»** | |
|  | | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |

Конкурсная комиссия приняла решение:

Заключить договора с : ТОО «Медицинские Газовые Системы»

Председатель комиссии:

Зам.директора по качеству оказания медицинских услуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Оспанов Б.С.

Члены комиссии:

И.о.главного бухгалтера\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Куртванова Е.А.

Главная медсестра\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Урушева А.А.

Зав.аптекой\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Меликова С.Ю.

Секретарь комиссии: и.о.специалиста по ГЗ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мещанов А.Т.